[bookmark: _GoBack]ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
